## Скачивание установка и дальнейшее конфигурирование изделия

Для установки изделия необходимо:

* зайти на https://tssltd.ru/wp-content/uploads/2021/05/Distrib\_Dcrypt\_1.0-v.2-1.7z и скачать исполняемые файлы СКЗИ «Dcrypt 1.0 v.2» необходимого исполнения (пароль от архива: DiamondTSS21). Установить/копировать на СВТ исполняемые файлы соответствующего исполнения СКЗИ «Dcrypt 1.0 v.2».
* на СВТ установить и настроить аппаратно-программный модуль доверенной загрузки (далее – АПМДЗ) для исполнений 2, 3, 5, 6, 17, 18, 20, 21, 32, 33, 35 и 36 СКЗИ «Dcrypt 1.0 v.2»;
* настроить замкнутую программную среду (далее – ЗПС) в соответствии с Правилами пользования 4012-006-61649217-18 01 95.